사업용 태양광 설비 자체 안전점검 체크리스트

발전소명		점검일자	년 월 일
주소
용량(kW)		가동여부	□가동 □미 가동 □휴지, 폐업
설치형태	□건축물 □일반부지 □산지(임야) □수상 □기타( )
점검자	□소유자 □설비관리자 □시공기업 담당자	이름	홍길동
		연락처	000-0000-0000

구분		점검사항	점검결과
공통		ㅇ 외관상 모듈 파손이나 균열이 있는가?	□양호 □미흡
		ㅇ 기초부위, 지지대, 모듈 사이의 결속은 헐거움 없이 단단히 조립하였는가?	□양호 □미흡
		ㅇ 각 지지대의 휨, 균열 등이 있는가?	□양호 □미흡
		ㅇ 기초부위(콘크리트 등)의 균열 및 파손이 있는가?	□양호 □미흡
입지 별 점 검 사 항	산지	ㅇ 배수시설 맨홀 및 배수로에 이물질이 있는가?	□양호 □미흡
		ㅇ 경사면 배수시설이 적정하게 설치되어 있는가?	□양호 □미흡
		ㅇ 지지대의 침하가 없으며, 지지대-지반의 고정상태는 양호한가?	□양호 □미흡
		ㅇ 부지 내 지반침하, 토사유출, 세굴현상의 흔적이 있는가?	□양호 □미흡
		ㅇ 축대의 균열, 누수 등이 있는가?	□양호 □미흡
	건축물	ㅇ 지붕과 기초, 구조물은 헐거움 없이 단단히 결착되었는가?	□양호 □미흡
		ㅇ 지붕방수에 문제는 없는가?	□양호 □미흡
		ㅇ 별도의 추가하중 적재여부가 있는가?	□양호 □미흡

* 일반부지 및 수상태양광의 경우 공통 점검사항만 작성

※ 점검결과 1개 이상의 미흡사항이 발생 할 경우, 시공기업과 연락하여 반드시 개선 조치를 하여야 합니다.